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Acest document este adresat utilizatorilor finali, editorilor de software și medicamente, scopul său fiind:
- Pentru a înțelege ce conține o datamatrix și structura acesteia.
- Permite utilizatorilor finali să își testeze configurația computerului (scanerul).
- Permite tuturor să înțeleagă, să interpreteze și să articu problemele  de codificare identificate până acum.

Memento asupra structurii GS1 a datamatrix:

Un cod datamatrix al unui produs serializat va conține cel puțin următoarele informații, fără
ca această listă sa fie limitata (mai mult de 200 de AI și libertate de ordonare a informațiilor):
• O etichetă de intrare <FNC1> care identifică o bază de date GS1.
• Un identificator de aplicație sau AI (01). Acest identificator de câmp indică faptul că informația
care va urma este codul produsului.
• Codul produsului (CIP14 / GTIN14) al specialității.
• Un identificator de aplicație sau AI (17). Acest identificator de câmp indică faptul că informația
următoarea este o dată de expirare formata din 6 caractere.
• Data de expirare (în format YYMMDD) a specialității (YYMMDD în engleză).
• Un identificator de aplicație sau AI (10). Acest identificator de câmp indică faptul că informația care
urmează este un număr de lot a cărui lungime este variabilă în funcție de nomenclatura utilizata de
industriașul/ stakeholderul în cauză.
• Numărul de lot al specialității (maxim 20 de caractere).
• O eticheta de finsl sau divizor de grup <GS> pentru a indica sfârșitul câmpului anterior
 (aici numărul lotului a cărui lungime este variabilă).
• Un identificator de aplicație sau AI (21). Acest identificator de câmp indică faptul că informația care
urmează este un număr de serie a cărui lungime variază în funcție de nomenclatura utilizata de
industriașul/ stakeholderul în cauză.
• Numărul de serie al specialității (maxim 20 de caractere).


Comentarii:

• Deși standardul GS1 nu specifică o comandă, France MVO, pentru a limita erorile și a permite
identificarea directă a produsului, mentioneaza industriasilor sa codifice 
identificatori unici în următoarea ordine și sintaxă (câmpuri de lungime fixa la inceput): AI (01) și CIP 14 , AI (17) și Data de expirare , AI (10) și Numărul lotului , Separator (#GS),
AI (21) și număr de serie . Configurarea unei etichete <GS> la sfârșitul numărului de serie nu este
obligatoriu din momentul în care este plasat la capătul șirului.
• Pentru operatori: specificați, prin intermediul software-ului de codificare a datamatrixului dvs., că lanțul de caractere conține etichete de evacuare (FNC1, GS ...), astfel încât acestea să fie
codate ca atare.

Joc de testare a Datamatrix-ului pentru software, scanere și codificare

Datamatrixul prezentat mai jos * se clasifică în 2 categorii:

• Exemple de date codate corect (informații factuale) care vă vor permite sa testate configurația și scanerul.
• Exemple de datamatrix care prezinta erori de codificare si de norma: este vorba de principalele
probleme întâlnite până acum pentru a permite tuturor să înțeleagă de ce apar erori și care este modul de corectare a acestora.

Aceste Datamatrix sunt compatibile cu aplicațiile smartphone Qrafter și Flashcode. Puteti
Utiliza aceste aplicații pentru a compara șirul citit cu cel al scanerului. Dacă scanerul dvs. nu
nu dă același rezultat, este o eroare de parametrizare a acestuia (verificați în special
citirea setării bazei de date în „negativ” folosind cazul O4). Trebuie să contactați
editorul software pentru a aplica setările corecte. Vă recomandăm să folosiți în toate cazurile
cititoare de generatia a doua, personalizabile și în conformitate cu standardul ISO / IEC 15423.

Atentie: Nu folositi acest test cand sunteti conectati la NMVS, deoarece exista riscul de a declasa alerte in masa. Aceste teste de datamatrix trebuie sa fie utilizate pentru a verifica parametrajul scannerului sau pentru a va permite de a intelege erorile de codificare a Datamatrixului care poate declansa alertele.
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* Exemplele date ale codurilor produselor au următoarea formă (01234567890123) în exemplele utilizate pentru a evita orice confuzie cu anumite coduri reale; Codurile CIP14 pentru medicamente încep întotdeauna cu (034009) și au 14 caractere (03400912345678).

Referințe:
CIP-ACL Cahiers nr. 26: Marcajul de dateatrix: recomandări pentru optimizarea calității și citirea marcajelor
Ghid GS1 pentru bune practici pentru citirea codurilor de bare 2D - GSM DataMatrix
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Acest datamatrix este strict identic cu
cazul 01 la nivelul informatiilor
codificate, dar

ordinea informatiilor este
diferita(GTIN, Numar lot, numar de
serie, data de

expirare). Numerele de loturi si
numarul de serie, avand lungimi
variabile, impun folosirea unui

separator la sfarsitul fiecareia pentru a Numar de serie codat
delimita lectura acestora din urma. \F010123456789012310A12W123\
Pentru a reduce la minimum riscurile x1D21X12345678\x1D17220300
de erori de codificare legate de

separator si, desi standardul gsinu | \F | 01 |01234567890123| 17 | 220300 | 10 |A12W123| \xID | 21 | X12345678 Numar de serie care
specifica ordinea, Franta MVO va fi citit de scaner

sfatuieste producatorii sa codifice 010123456789012310A12W123

si sa foloseasca identificatori unic, 21X1234567817220300
respectand ordinea si sintaxa

urmatoare (campuri cu lungimi fixe la
nceput):

- AI(01) 5i CIP 14

- Al (17) si data de expirare

- Al (10) si numarul lotului

- Separator (#GS)

- Al (21) si numar de serie

Acest datamatrix este strict identic cu Numar de serie codat
cazul 01, dar negativ, pentru a testa \F01012345678901231722033110
configuratia scannerului d-voastra, A12W123\x1D21X12345678
Daca acesta din urma nu returneaza| e | o1 |01934557890123| 17 | 220331 | 10 |AT2w123| \x1D | 21 | x12345678 )

Numar de serie care

va fi citit de scaner
rmite ) 010123456789012317220331
o citire tip negativ. 10A12W12321X12345678

Parantezele sunt aplicate pe
delimitatori de camp. Standardul GS1
de codificare nu este respectat pentru
acest datamatrix care nu poate fi Numar de serie codat
interpretat de NMVS. \F(01)01234567890123(17)220331
Y 2 | Acesta este un defect de calitate, (10)A12W123\x1D(21)X123456778|
- deoarece Standardul de codificare GS1
El nu este respectat. Trebuie raportat si | \F [(01)|01234567890123 | (17) | 220331 | (10) [A12W123| \XID  |(21)|X123456778 |  Numar de serie care va ficitit de
corectat de producator. scaner (Cu rosu :Erori de Codificare
France MVO reaminteste industriasilor sau de norma a datamatrixului
ca aceste defecte de calitate nu (01)01234567890123 (17)220300
sunt (10)A12W123(21)X 12345678
conforme cu cerintele din
Reglementarea delegata (articolele 5 si
6)
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O alta eroare priveste codificarea
codului produsului. Standardul GS1
impune folosirea a 14 caractere pentru
identificarea produsului, in afara de
Franta unde numarul CIP care a fost
ales pentru identificarea
medicamentelor este un NTIN cu 13
caractere la care un O (zero) trebuie
adaugat la inceput pentru a obtine un
CIP14. Unii producatori au omis sa
|adauge acest 0. Cand datamatrix-ul
este interpretat, datele citite dupa Al
(01) contin 14

de caractere. Aici se afla codul
produsuluiprin urmare,
12345678901231" (care continue 1 de|
la A1(17) si nu "01234567890123".
Medicamentul nu poate fi astfel
recunoscut.

|Acesta este un defect de calitate,
deoarece Standardul de codificare GS1
nu este respectat. Trebuie raportat si
corectat de producator.

France MVO reaminteste industriasilor
ca aceste defecte de calitate nu sunt
in conformitate cu cerintele din
Reglementarea delegata (articolele 5 si
6 RD).

1234567890123

Numar de serie codat

\F0112345678901231722033110
A12W123\x1D21X12345678

Numar de serie care va fi citit de
scaner (Cu rosu Erori de Codificare
sau de norma a datamatrixului
0112345678901231722033110
A12W12321X12345678
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Acelasi tip de eroare ca si in cazul E2,
dar de data aceasta este eticheta
separator de grup ( #GS ) care este
plasata dupa numarul lotului (care
este codat in dur). Scanerul
interpreteaza astfel datamatrixul in
urmatorul mod: Cod produs OK,
Data de expirare Ok, numarul lotul
este citit la capatul lantului
(A12W123 # GS21X12345678),
deoarece

#GS nu este recunoscut (cod ASCII 29
necodat). Numarul lotului este deci
incorrect $i numarul de serie nu
poate fi citit!

Codul de eroare NMVS_FE_LOT_03 va
fireturnat de sistem in acest caz.

n unele cazuri, se pot intalni de
asemenea codari in dur nepotrivite
pentru separatori de

grup ca #FNC sau, de asemenea
absenta etichetei separatoare dupa un
camp de lungime

variabila, precum numarul de lot
(rezultatul va fi identic cu ceea ce este
descris anterior).

Acesta este un defect de calitate,
deoarece Standardul de codificare GS1
nu este respectat. Trebuie raportat si
corectat de producator.

France MVO reaminteste industriasilor
ca aceste defecte de calitate nu sunt
n conformitate cu cerintele din
Reglementarea delegata (articolele 5 si
6RD).

\F

01

01234567890123

17

220331

A12W123

21

X123456778

Numar de serie codat
\F01012345678901231722033110
A12W123#GS21X12345678

Numar de serie care va fi citit de
scaner (Cu rosu Erori de Codificare
sau de norma a datamatrixului

01012345678901231722033110A1
2W123#GS21X12345678

5

Acest datamatrix pare in regula, dar
este prezenta o eroare de codificare
fnainte de Al (17) sub forma de spatiu
la sfarsitul codului produsului. Al(17)
nu poate fi interpretat

pentru a stabili data de expirare
deoarece standardul de codare GS1
este nerespectat. Aceasta eroare
poate fi gasita la diferite niveluri ale
sirului de caractere.

Prin urmare, data de expirare nu va
putea fi recunoscuta si nici restul
lantului.

Acesta este un defect de calitate,
deoarece Standardul de codificare GS1
nu este respectat. Trebuie raportat si
corectat de producator.

France MVO reaminteste industriasilor
ca aceste defecte de calitate nu sunt
n conformitate cu cerintele din
Reglementarea delegata (articolele 5 si
6RD).

\F

01

01234567890123

17

220331

A12W123

\x1D

21

X123456778

Numar de serie codat
\F0101234567890123 17220331
10A12W123\x1D21X12345678

Numar de serie care va fi citit de
scaner (Cu rosu Erori de Codificare
sau de norma a datamatrixului

0101234567890123-1722033110
A12W12321X1234567
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3 erori sunt prezente in acest datamatrix

12 nivelul numarul de

lot. Acestea sunt erori de nerespectare s
numaral delot: |

deoarece este posibil ca acesta din
urma sé nu poata fi

[transcris sau returnat si, prin urmare,
poste genera o eroare la nivelul
numaralui ce lot.

- Trebuie sa contina doar caractere mari
lsau minuscule fara accente.

- Nu trebuie sa contina caractere

accentuate.
|- Nu trebuie s& contina spatii. Aici acest Numar de serie codat
numr de lot incepe cu 0, contine un € \F01012345678901231722033110
(majuscule, dar cu accent) si un spatiu. 0£22b3\x1D21X12345678

NB: Se recomanda sa nu se foloseasca
caractere confuze O, Ofzero), Iin
majuscula.

\F | 01 |01234567890123 | 17 | 220331 | 10 | 0E22b3 #GS 21

X123454778 | Numar de serie care va fi citit de
scaner(cu rosu ‘Eroni de codificare|
sau de norma a datamatrixului)

standardul de codificare 651 nu exte 01012345678901231722033110
respectat, fie de utilizarea confuza a 0£22b321X12345678

unor caractere. Trebuie raportat si
lcorectat de producétor.

France MVO reaminteste industriasilor
lca aceste defecte de calitate nu suntin
|conformitate cu cerintele din
Reglementarea delegata (articolele 5 5i 6
- RD).

[Mai exista un caz reiesit din
Inerespectarea standardului de codificare
I nivelul datei de expirare.

|Acesta din urma trebuie s fie de forma
[YYMMDD, aici formatul este IMMAA,
|deci data citita si transmisa va fi 22
[Martie 2052 $i nu 31 martie 2022.
[Pentru industriasi, CIP-ul implics o
|codificarea a datei n clar la nivelul zielor si o
incarcare conforma in EMVS, deoarece
|codificares 00 este © potentiala sursa de
[Pentru editorii

oftware, CIP-ul

reaminteste ca nicio interpretare de datal Numar de serie codat
e e oo sofiware. © \FO1012345678901231731032210
"3k |datamatrix-ului in 00 ar trebui sa fie A12W123\x1D21X12345678
[transmis la NMVSS si in niciun fel
Imodificat sau interpretat de cre \F | 01 |01234567890123| 17 | 310322 | 10 [A12W123| \XID | 21 |X123456778 | Numar de serie care va fi citit de
lsoftware. scaner(cu rosu ‘Erori de codificare
i functie de caz, este vorba despre fie s2u de norma a datamatrixului)
|de un defect de calitate, deoarece
o e e e et e 01012345678901231731032210
respectat, fie de utilizarea confuza a A12W12321X12345678
lunor caractere. Trebuie raportat 51
|corectat de producator.
[France MVO reaminteste industriasilor ca|
[aceste defecte de calitate nu suntin
|conformitate cu cerintele din
[Reglementarea delegata (articolele 5 5i 6
|- RD).
[Datamatrix care prezinté o data eronata Numar de serie codat
|(ziua nu exista in calendar).
|Acesta este un defect de caltate. Trebuie \F01012345678901231722043110
raportat si corectat de producétor. A12W123\x1D21X12345678
= France MVO reaminteste industriasilor c|
[aceste defecte de calitate nu suntin \F | 01 [01234567890123 | 17 | 220431 | 10 |A12W123| \xID | 21 | X123456778 | Numar de serie care va fi citit de
|conformitate cu cerintele din Scaner(cu rosu :Erori de codificare
[Reglementarea delegata (articolele 5 5i 6 sau de norma a datamatrixului)
IRD)..

01012345678901231722043110
A12W12321X12345678
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Acest datamatrix este correct codificat.
Verificati dacd numarul lotului este )
A12W123. Dacé software-ul dvs. va Numar de serie codat

returneazé numarul de lot Q127123 sau \F01012345678901231722033110A

Q!@7!@#,aceastainseamna ca 12W123\x1D21X12345678
scanerul este gresit parametrizat si

o1 nu corespunde cu setul de caractere al | \F [ 01 [ 01234567890123 | 17 | 220331 | 10 [A12W123 \x1D 21 | X12345678
tastaturii(Modul QWERTY sau

Numar de serie care

- va fi citit de scaner

= | AZERTY).Daca sunteti in situatia asta,
contactati editorul software pentru a o‘%:f;&ﬁgglxzf;m]
rezolva aceasta problem de
parametraj.

Acest datamatrix este aproape identic
cu primul caz (cazul 01), dar data de
expirare este codata cu 00 pentru zi si
Martie 2022 pentru luna, respectiv an.
Aceasta codificare 00 pentru zi
trebuie interpretata ca ultima zi a lunii
Martie (in acest caz 31 pentru

Martie, dar s-ar putea sa fie 28 daca
ar fi luna februarie).

Acest tip de datamatrix, desi corect
poate genera erori in nterpretarea
datei deoarece unii

producatorii mentioneaza o data in
mod clar la nivelul sistemului central,

care )
e . Numar de serie codat

poate fi diferita de cea pe care ei au

codat-o pe datamatrix (de exemplu, \F01012345678901231722030010A

aici industriasul ar fi putut incarca 12W123\x1D21X12345678

data de 31/03/2022 in EMVS si sa \F | 01 |01234567890123 | 17 | 220300 | 10 |A12W123| \xID | 21 | X12345678 )

codifice datamatrixul cu data de Numar de serie care

00/03/2022. Codul de alerta L5: va fi citit de scaner

NMVS_FE_LOT_12 poate fi afisat de 010123456789012317220300

catre sistem in aceste cazuri. 10AT2W12321X12345678
Pentru industriasi, Franta MVO

pledeaza pentru o codificare a datei
in clar la nivelul zilelor

si incarcarea ei corespunzatoare in
EMVS, deoarece codificarea 00 este
potential sursa de erori.

Pentru editorii de software, France
MVO aminteste ca interpretarea datei
nu ar trebui sa fie realizata prin
software. O codificare a datamatrixului
in 00 trebuie transmisa asa cum este
la NMVS si in niciun caz modificata sau
interpretata de software.
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in acest exemplu, producatorul are
codat FNC1 in dur si nu ca eticheta de|
intrare, aceasta eticheta obligatorie
neputand fiinterpretata, deoarece
scanerul o citeste ca fiind

caractere alfanumerice. Datele din
Datamatrix nu pot fi citite. Tn unele
cazuri, putem intalni codificari in dur
inacceptabile pentru eticheta de
intrare ca # FNC1, #FNC, # &, # FNC #
FNC ... Rezultatul va fi identic cu cel
descris mai sus.

Acesta este un defect de calitate,
deoarece Standardul de codificare GS1|
nu este

respectat. Trebuie raportat si corectat|
de producator.

France MVO reaminteste industriasilor
ca etichetele de intrare $i iesire dupa
campurile de dimensiune variabila
sunt obligatorii. - Ca aceste defecte
de calitate nu sunt

n conformitate cu cerintele din
Reglementarea delegate (articolele 5 si
6 din RD).

FNC1

01

01234567890123

17

220331

10

A12W123

\x1D

21

X123456778

Numar de serie codat
FNC1010123456789012317220331
10A12W123\x1D21X12345678

Numar de serie care va fi citit de
scaner (Cu rosu Erori de Codificare
sau de norma a datamatrixului

FNC1010123456789012317220331
10A12W12321X12345678





